<붙임1>

		설 연휴 가스․전기 안전관리요령

□ 가스안전관리 요령

○ 즐거운 명절, 고향으로 출발하기 전에

가스밸브는 잠그셨나요?

- 장기간 외출시에는 중간밸브를 꼭 잠그셔야 합니다.

○ 고향에 계신 부모님,

춥지는 않으신지 꼭 체크하세요!

- 가스보일러의 환기구가 막혀있거나 배기통과 보일러 몸체 연결이 견고하지 않으면 매우 위험하므로 반드시 점검해 주세요.

○ 고향집 가스시설 꼭 점검해 주세요!

- 가스레인지 구멍이 막혀 있으면 깨끗이

청소해 주시고, 가스배관이나 호스에서

가스가 새지 않는지 비눗물을 이용,

점검해 주세요

○ 고향에서 많이 쓰는 LP가스,

안전장치는 있는지 확인하세요!

- LP가스를 사용하실 땐 안전공급계약을 체결하셔야 사고가 났을때 보상받을 수 있습니다.

- 호스가 빠져 가스가 누출되면 즉시 가스 공급을

차단해주는 퓨즈콕이란 안전장치가 설치돼

있는지 확인해 주시고 만약, 아직 설치되어 있지

않으면 LP가스판매점으로 연락, 설치하세요

※ 퓨즈콕 설치여부 확인법 : 중간밸브에 ⓕ표시가 돼 있으면 퓨즈콕이 맞습니다

○ 온가족이 모여 맛있는 음식을 만들때

안전부터 준비해 주세요!

※ 휴대용가스레인지를 사용할 때 삼발이보다

큰그릇을 사용하면 부탄가스통의 압력이

올라가 폭발할 수 있으므로 유의 하세요

○ 연휴가 끝나고 집으로 돌아와서

첫 번째 할 일은 가스안전 점검 해주세요!

- 가스레인지를 사용하기 전에

반드시 환기부터 시켜주세요

□ 전기 안전관리요령

○ 젖은 손으로 전기기구를 만지지 말아야 합니다.

- 전기는 물기가 있을 때에 더욱 잘 통하게 되므로 젖은 손으로는 전기

기구를 만지지 말아야 한다.

○ 개폐기에는 반드시 정격휴즈를 사용하여야 합니다.
- 정격휴즈를 사용하지 않을 경우 화재의 위험이 있습니다.

○ 전기기구를 문어발식으로 사용해서는 절대 안됩니다.

- 한 개의 콘센트에 많은 전기기구를 연결하여 쓰면 한꺼번에 많은

전류가 흐르게 되어 화재의 위험이 있습니다.

○ 불량 전기기구를 사용하지 맙시다.

- 불량전기제품을 사용하면 누전이나 합선 등으로 인해 감전, 화재의

위험성이 높습니다. (EK 또는 "KS"표시품 사용)

○ 플러그는 콘센트에 완전히 접속하고, 뽑을 때는 플러그를 잡고

뽑아야 합니다.

- 플러그가 콘센트에 완전히 접속되지 않으면 접촉불량으로 과열되어 화재     발생의 위험이 있습니다. 코드를 뽑을 때는 반드시 플러그를 잡고 뽑아야지 전선을 잡아당기면 전선이 끊어지거나 합선이 될 우려가 있습니다.

○ 누전에 의한 전기예방을 위하여는 반드시 누전차단기를 설치하고

세탁기등 습기가 많은 전기기구는 접지 하여야 합니다.

- 전기기구 외함 등을 통해 전류가 누설될 경우 누전차단기가 동작되어 감전 사고를 예방할 수 있습니다. 접지가 곤란할 경우에는 꽂음접속식 누전차단기를 구입·사용해야 합니다.

○ 누전차단기 작동 이상유무 확인

- 월1회 이상 시험단추를 눌러 정상적으로 작동되는지 확인하여, 누전시 발생될 수 있는 감전사고나 화재 등에 대비하여야 합니다. 누전차단기가 자주 동작한다고 해서 누전차단기를 제거하면 위험하니, 반드시 전기 전문기관의 점검을 받은 후 안전하게 조치하여야 합니다.