2015년 교동정수장 운영현황

□ 취․정수장 현황

○ 위    치

• 취수장 : 밀양시 용평로 538-16(교동)

• 정수장 : 밀양시 밀양대로 2179-10(교동)

○ 설치년도 : 1982년

○ 시설용량 : 16,000㎥/일

○ 수    원 : 밀양강 복류수

○ 정수방식 : 혼화․응집 + 급속여과

○ 급수구역 : 교동, 내일, 내이, 삼문, 가곡동, 부북면 일부

○ 시설현황

구 분	부지면적	설치년도	시설물
취수장	2,330㎡	1982	펌프 4대
정수장	26,786㎡	1982	착수정, 혼화지, 응집지, 침전지 여과지, 정수지, 관리동 등

□ 정수처리 공정도

□ 2015년 교동정수장 정수생산현황                               (단위 : ㎥)

구 분	합 계	교동정수장 월 생산량	광역(수공) 월 급수량	비 고
계	5,794,336	4,987,021	807,315
1월	449,218	419,113	30,105
2월	406,945	373,909	33,036
3월	447,137	417,484	29,653
4월	440,003	403,838	36,165
5월	492,672	417,347	75,325
6월	495,739	405,560	90,179
7월	532,324	421,659	110,665
8월	548,937	435,025	113,912
9월	517,043	420,950	96,093
10월	505,155	432,736	72,419
11월	476,470	418,668	57,802
12월	482,693	420,732	61,961